Canon Raster/PCL5e 傳真機驅動程式－版本 8.85 適用於 Microsoft Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8

Canon Raster/PCL5e 傳真機驅動程式－版本 8.85
適用於 Microsoft Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8
佳能軟體授權合約
重要事項！
本文件是您與佳能公司(以下簡稱「佳能」)之間的法律合約(以下簡稱「合約」)，它將規範您如何使用特定佳能影印機、印表機和多功能週邊設備(以下簡稱「產品」)的軟體程式(以下簡稱「軟體」)，包括相關手冊或任何印刷品。
在安裝本軟體前，請仔細閱讀並理解合約中描述的所有權利及限制。按下按鈕表示您同意以下規範，或直接安裝本軟體即表示您同意接受本合約中的條款及條件。如果您不同意本合約的下列條款和條件，請勿使用本軟體。鑒於本軟體是免費提供，因此不接受退款處理。
1. 使用授權
佳能僅在您直接或透過網路和本產品連線的電腦(以下指「特定電腦」)上使用(此處所指「使用」包括儲存、載入、安裝、存取、執行或展示)本軟體時授予您個人的、有限的以及非獨佔的授權。
您可以允許其他電腦的使用者透過連到您的指定電腦上使用本軟體，但您必須保證所有這些使用者都遵守本合約的條款，並履行您所承擔的下列限制和義務。
您僅可以單獨製作一份本軟體的副本用於備份。
2. 限制
未經本合約明確授權或同意，您不得使用本軟體，也不可將本軟體分派、轉讓許可、出售、出租、租借、出賃、傳送或轉讓給任何第三方。您不可將本軟體變更、翻譯或轉換成其他程式語言，亦不可將其修改、解譯、反編譯或進行還原工程，及讓他人進行上述行為。
3. 版權聲明
您不得修改、移動或刪除包含在本軟體及其副本中的佳能或其特許擁有者的任何版權聲明。
4. 所有權
佳能及其特許擁有者保留本軟體中以及本軟體相關的所有權利、所有權以及智慧財產權。除了本合約中明確規定外，佳能不向您轉讓或授與任何佳能和其特許擁有者的智慧財產權的授權或權利(明示或默許)。
5. 出口限制
您同意遵守相關國家的所有出口法律、限制和規定，在有可能違反任何相關法律、限制和規定或在未取得所有必需核准時，不會直接或間接地出口或再出口本軟體。
6. 不提供支援
佳能、佳能子公司或附屬公司及其經銷商、代理商和/或佳能的特許擁有者均無義務維護或幫助您使用本軟體。不針對本軟體提供更新、修正或支援。
7. 有限保證和責任限制
[不保證] 本軟體以「現有狀態」提供，不附加任何形式明示或默許的保證，包括但不受限於任何為特定目的之商品化或適用性所做的默許保證。您將承擔本軟體品質和效能 的全部風險。倘若證實本軟體確有瑕疵，您將承擔所有必須的服務、維修或更正費用。某些國家或司法體系禁止排除默許保證，所以上述的排除項目可能對您不適用。
該保證向您提供特定的法律權利，並且因國家或司法體系的差異，您可能還享有其他權利。
佳能、佳能子公司或附屬公司及其經銷商、代理商和/或佳能的特許擁有者均不保證本軟體的功能符合您的要求，也不保證本軟體的運作不會中斷或沒有錯誤。
[不承擔損壞] 即使已經被告知可能會發生這些損壞，佳能、佳能子公司或附屬公司、經銷商、代理商或佳能的特許擁有者均不對任何由本軟體、使用或無法使用本軟體所造成的任何毀壞(包括但不只限於商業利潤的損失、商業資訊的損失、業務中止或其他賠償性、偶然性或間接性的損壞)承擔任何責任。某些國家或司法體系不允許這些限制或排除由於販賣方過失產生的偶然性或間接性損害或人身傷亡的責任。所以上述的限制或排除可能對您不適用。
[責任豁免] 在現行法律所允許的程度下，您以此豁免佳能、佳能子公司或附屬公司、其經銷商、代理商和佳能特許擁有者任何關於本軟體或使用本軟體引起的賠償責任。
8. 期限
本合約從您按下按鈕明確表示同意以下規範或開始安裝軟體時開始生效，並且保持有效直到終止。您可以透過摧毀本軟體以及所有的副本來終止本合約。
如果您違反了本文中的任何條款，本合約也會終止。當本合約終止時，除佳能主張其法律權利外，您必須立即摧毀本軟體和其所有副本。儘管如此，上述第 4 項、第 7 到第 11 項在任何合約終止的情況下仍然有效。
9. 美國政府限制權利聲明
本軟體屬於美國法律 48 C.F.R. 2.101 (1995 年 10 月)中定義的「商業項目」，由 48 C.F.R. 12.212 ( 1995 年 9 月)中所述的「商業電腦軟體」及「商業電腦軟體文件」組成。根據美國法律 48 C.F.R. 12.212 與 48 C.F.R. 227.7202-1 至 227.7202-4 ( 1995 年 6 月)，所有美國政府一般使用者獲得本軟體的權利僅限於本合約規定的範圍之內。製造商：佳能公司/日本國東京都大田區下丸子三丁目 30 番 2 號。郵遞區號：146-8501。
10. 合同中止
當本文中的任何條款被任何主管範圍內的法院或法庭宣布或查明為非法時，則在該法院或法庭的管轄範圍內該條款無效並作廢，但是其他的所有條款仍然保持充分的約束力和效力。
11. 認可
當您按下按鈕明確表示同意各項規範或開始安裝本軟體 時，則表明您已經閱讀和理解本合約，並同意遵守其各項條款和條件。您也同意本合約是您和佳能之間完整的、唯一的合約聲明，並將取代所有相關口頭或書面的提案或之前的合約，以及您和佳能之間任何其他交流信息。除非由佳能正式授權的代表簽名，否則對於本合約的任何修改都將無效。
如果您對本合約有任何疑問或因其他原因想聯繫佳能，請寫信給服務於您取得本產品的國家的佳能銷售子公司或經銷商/代理商。

本 README 檔案包含補充資訊，可協助您以 Microsoft Windows 安裝及使用傳真機驅動程式軟體。
對於大多數軟硬體產品，某些資訊是在手冊完成之後才公開使用。因此，在這個 README 檔案中提供了有關此驅動程式軟體的更新資訊。如果您需要更多協助，請與當地 Canon 公司聯絡。
Windows 及 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家/地區的註冊商標或商標。
其他產品及公司名稱分別是其所有者的商標。
目錄
概論
系統需求
支援傳真驅動程式的 Canon 產品
安裝傳真機驅動程式
存取「說明」資訊
現有的收件人數
注意事項和限制
概論
如果您的傳真機包含選配的傳真板，這個傳真機驅動程式可讓您從任何 Windows 應用程式，傳送傳真到遠端的傳真機。
系統需求
Canon 傳真機驅動程式適用於以下 32bit環境：
作業系統軟體
Microsoft Windows XP 作業系統
Microsoft Windows Server 2003 作業系統
Microsoft Windows Vista 作業系統
Microsoft Windows Server 2008 作業系統
Microsoft Windows 7 作業系統
Microsoft Windows 8 作業系統
具有基於伺服器的運算環境
相容的 Windows 終端機伺服器（服務）
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Server 2008
相容的軟體
Citrix Presentation Server 4.5
Citrix XenApp 5.0
Citrix XenDesktop 4.0
Citrix XenDesktop 5.0
Citrix XenDesktop 5.5
Citrix XenDesktop 5.6
電腦
任何可正常執行上文提及作業系統的電腦。
但是，至少需要下列其中一個輸出連接埠：
平行印表機連接埠（LPT1、LPT2 等）
USB 連接埠
網路介面
支援傳真驅動程式的 Canon 產品
傳真驅動程式適用於下列 Canon 產品。請參閱下列清單，依據傳真機型號選擇驅動程式。
Canon iR-ADV C2020/2030 (FAX)
imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020H/C2030/C2030H
Canon iR-ADV C2025 (FAX)
imageRUNNER ADVANCE C2025H
Canon iR-ADV C2220/2230 (FAX)
imageRUNNER ADVANCE C2220/C2220i/C2220L/C2230/C2230i
Canon iR-ADV C2225 (FAX)
imageRUNNER ADVANCE C2225/C2225i
Canon iR-ADV C5030/5035 (FAX)
imageRUNNER ADVANCE C5030/C5030i/C5035/C5035i
Canon iR-ADV C5045/5051 (FAX)
imageRUNNER ADVANCE C5045/C5045i/C5051/C5051i
Canon iR-ADV C5235/5240 (FAX)
imageRUNNER ADVANCE C5235/C5235i/C5240/C5240i
Canon iR-ADV C5250/5255 (FAX)
imageRUNNER ADVANCE C5250/C5250i/C5255/C5255i
Canon iR-ADV C7055/7065 (FAX)
imageRUNNER ADVANCE C7055/C7065
Canon iR-ADV C7260/7270 (FAX)
imageRUNNER ADVANCE C7260/C7260i/C7270/C7270i
Canon iR-ADV C7280 (FAX)
imageRUNNER ADVANCE C7280i
Canon iR-ADV C9060/9070 (FAX)
imageRUNNER ADVANCE C9060 PRO/C9070 PRO
Canon iR-ADV C9065/9075 (FAX)
imageRUNNER ADVANCE C9065 PRO/C9075 PRO
Canon iR-ADV C9270/9280 (FAX)
imageRUNNER ADVANCE C9270 PRO/C9280 PRO
Canon iR-ADV 400/500 (FAX)
imageRUNNER ADVANCE 400/400i/500/500i
Canon iR-ADV 4025/4035 (FAX)
imageRUNNER ADVANCE 4025/4025A/4025i/4035/4035A/4035i
Canon iR-ADV 4045/4051 (FAX)
imageRUNNER ADVANCE 4045/4045A/4045i/4051/4051A/4051i
Canon iR-ADV 6055/6065 (FAX)
imageRUNNER ADVANCE 6055/6055i/6065/6065i
Canon iR-ADV 6075 (FAX)
imageRUNNER ADVANCE 6075/6075i
Canon iR-ADV 6255/6265 (FAX)
imageRUNNER ADVANCE 6255/6255i/6265/6265i
Canon iR-ADV 6275 (FAX)
imageRUNNER ADVANCE 6275/6275i
Canon iRC1021/1022 (FAX)
iR C1021
imageRUNNER C1021i/C1021iF
Canon iR C1028/1030 (FAX)
imageRUNNER C1028/C1028i/C1028iF
Canon iR C2380/2550 (FAX)
iR C2380i/C2550i
Canon iR C2620 (FAX)
iR C2620N
Canon iR C2880/C3380 (FAX)
iR C2880/C2880i
Canon iR C3080/3480/3580 (FAX)
iR C3080/C3080i
Canon iR C3200 (FAX)
iR C3200/C3200N
Canon iR C2880/C3380 (FAX)
iR C3380/C3380i
Canon iR C3080/3480/3580 (FAX)
iR C3580/C3580i
Canon iR C2570 (FAX)
iR C2570/C2570i
Canon iR C3100 (FAX)
iR C3100/C3100N
Canon iR C3180 (FAX)
iR C3180/C3180i
Canon iR C5180 (FAX)
iR C5180/C5180i
Canon iR C5185 (FAX)
iR C5185/C5185i
Canon iR1022/1023 (FAX)
iR1022F/1022iF
Canon iR1024/1025 (FAX)
iR1024F/1024iF
Canon iR1133 (FAX)
imageRUNNER 1133/1133A/1133iF
Canon iR1730/1740/1750 (FAX)
imageRUNNER 1730/1730i/1740/1740i/1750/1750i
Canon iR1600-2000 (FAX)
iR2010/1610
Canon iR2016 (FAX)
iR2016
Canon iR2018 (FAX)
iR2018
Canon iR2020 (FAX)
iR2020
Canon iR2022/2025/2030 (FAX)
iR2030/2025/2022
Canon iR2230 (FAX)
iR2230
Canon iR2520 (FAX)
imageRUNNER 2520/2520i
Canon iR2525/2530 (FAX)
imageRUNNER 2525/2525i/2530/2530i
Canon iR2535/2545 (FAX)
imageRUNNER 2535/2535i/2545/2545i
Canon iR2830 (FAX)
iR2830
Canon iR2270/iR2870 (FAX)
iR2870/2270
Canon iR3025 (FAX)
iR3025/3025N
Canon iR3030 (FAX)
iR3030/3030N
Canon iR3035/iR3045 (FAX)
iR3035/3035N/3045/3045N
Canon iR3230 (FAX)
iR3230/3230A/3230N
Canon iR3235/iR3245 (FAX)
iR3235/3235A/3235N/3245/3245A/3245N
Canon iR3530 (FAX)
iR3530
Canon iR3570/iR4570 (FAX)
iR4570/3570
Canon iR5055/iR5065 (FAX)
iR5055/5055N/5065/5065N
Canon iR5075 (FAX)
iR5075/5075N
Canon FAX-L400/ICD300 (FAX)
LC400
Canon MF8400 (FAX)
MF8400
Canon MF9100/9300 (FAX)
MF9100/9300
Canon MF9200 Series (FAX)
MF9200 Series
重要
只有安裝傳真板的印表機才能使用傳真選項。
安裝傳真機驅動程式
若要透過 Microsoft Windows 使用此搭載軟體應用程式的傳真機驅動程式，請利用下列安裝程序。

注意：

若使用伺服器電腦上的 SMB (NetBIOS 網路) 印表機作為共用印表機，請使用「新增印表機精靈」，並在安裝傳真機驅動程式時選擇「網路印表機」。
安裝前請先以管理員身分登入 Windows。
若在使用安裝程式時，顯示訊息提示您重新啟動電腦，請確定重新啟動電腦。若您不重新啟動電腦，目前的驅動程式可能不會正確運作。
若您正在 Citrix XenApp (簡報伺服器) 環境中使用印表機自動建立機制，可能無法使用安裝程式正確安裝此驅動程式。若無法安裝，請重新啟動 XenApp 伺服器電腦，並檢查「印表機」資料夾 (在 Windows Server 2003 中為「印表機和傳真」資料夾)。若有任何現有印表機的圖示不再顯示，請使用「印表機」資料夾中的「新增印表機精靈」在 XenApp 伺服器電腦中，重新安裝相關的傳真機驅動程式。
接著在啟動安裝程式以安裝本驅動程式之前，請使用 ICA 用戶端印表機組態公用程式，中斷所有用戶端印表機與所有 ICA 工作階段的連接。在安裝驅動程式後，請重新啟動 ICA 用戶端印表機組態公用程式，並重新連接印表機。

若要使用安裝程式進行安裝：
1. 啟動安裝程式。
從 Canon 網站下載最新的驅動程式時：
在適當的資料夾中按兩下「Setup.exe」檔案。
使用隨附的 CD-ROM 時：
(1) 將 CD-ROM 插入電腦的光碟機中。
(2) 按下「安裝」。
(3) 從清單中選擇驅動程式 → 按下「安裝」。
若未顯示 CD-ROM 功能表，請執行下列程序。
Windows Vista/Server 2008/7/8：
若出現「自動播放」對話方塊，請按下「執行 MInst.exe」。
若 Windows 檔案總管開啟，請按兩下「MInst.exe」圖示。
若未顯示任何項目，請在「開始」功能表上按下「電腦」→ 按兩下光碟機圖示。
Windows XP/Server 2003：
按兩下「我的電腦」中的光碟機圖示→ 按兩下「MInst.exe」。
若沒有「MInst.exe」檔案，請按兩下適當資料夾中的「Setup.exe」。
2. 在「傳真機驅動程式精靈」的第一個對話方塊中，按下「下一步」按鈕，然後再依照畫面上的指示操作。
3. 選擇「手動設定安裝連接埠」，然後按下「下一步」按鈕。
4. 若顯示選擇安裝項目的對話方塊，請選擇 Raster/PCL5e 傳真機驅動程式，再按下「下一步」按鈕。
5. 若顯示執行安裝方式的對話方塊，請選擇「新增傳真機」或「新增傳真機並更新驅動程式」，然後按下「下一步」按鈕。
6. 按下「新增／移除」按鈕以選擇要安裝的驅動程式。
7. 檢查要安裝的驅動程式是否顯示在「適用驅動程式安裝的傳真機清單」。然後按下「下一步」按鈕。
8. 從下拉式功能表中選擇「連接埠」，或按下「新增連接埠」按鈕。然後按下「下一步」按鈕。
9. 在下一個對話方塊中檢查安裝設定，然後再按下「開始」按鈕。
10. 複製檔案後，按下「離開」按鈕以結束安裝程式。
現在即可從任何 Windows 軟體應用程式中列印。

注意：

若您將 CD-ROM 中傳真機設定資料夾內的檔案複製到電腦的硬碟，然後再進行安裝，請依以下程序變更「instdrv.ini」和「uninst.ini」檔案的內容：
在檔案上按下滑鼠右鍵並選擇「內容」，清除「唯讀」核取方塊，然後再選擇「封存」核取方塊。
如果您正在列印伺服器（指向並列印）環境中使用共用印表機，則必須在伺服器電腦中安裝「Canon Driver Information Assist Service」，以便自動設定印表機組態或使用「部門 ID 管理」功能。
若您正在使用配備 Windows Firewall 的作業系統，會顯示訊息詢問您是否要在安裝時，變更 Windows Firewall 設定。
若選擇「是」，Windows Firewall 將解除 Canon Driver Information Assist Service 的連線鎖定，讓您可自動設定印表機組態或使用「部門 ID 管理」功能。
若選擇「否」，將無法使用 Canon Driver Information Assist Service。

使用 USB 連線進行安裝：
1. 關閉裝置電源。
2. 啟動安裝程式 → 依對話方塊中的指示操作。
如需詳細資訊，請參閱「使用安裝程式進行安裝」的步驟 1 至 2。
3. 選擇「使用 USB 連線進行安裝」，然後再按下「下一步」按鈕。
4. 在詢問您是否要開始安裝的訊息方塊中，按下「是」按鈕。
5. 出現對話方塊提示時，請連接 USB 插頭，然後再開啟印表機電源。
* 若在此畫面中安裝失敗，請嘗試執行下列程序。
- 若在連接 USB 時未識別出裝置
6. 複製檔案後，按下「下一步」按鈕。
7. 按下「離開」按鈕以結束安裝程式。
若在連接 USB 時未識別出裝置
若在連接 USB 時未識別出裝置，請嘗試執行下列程序。
1. 使用 USB 纜線連接印表機和電腦，然後再開啟印表機電源。
2. 顯示裝置管理員。
Windows XP：在「我的電腦」按下滑鼠右鍵－選擇「管理」-「裝置管理員」
Windows Vista：選擇「控制台」-「系統及維護」-「裝置管理員」
Windows 7：選擇「控制台」-「硬體和音效」-「裝置管理員」
Windows 8：從桌面上顯示畫面右邊的 charm bar (快速鍵)，再點選或按一下「設定」-「控制台」-「裝置管理員」。
3. 在「其他裝置」中，於使用中的印表機名稱上按下滑鼠右鍵 → 執行「刪除」。
印表機名稱會變為
「Canon + <機型名稱>」
完成以上程序後，請重新安裝驅動程式。
使用「新增印表機精靈」進行安裝：
1. 按下「開始」按鈕，指向「設定」，然後按下「印表機」。
若正在使用 Windows XP Professional/Server 2003，請在「開始」功能表上按下「印表機和傳真」。
若您正在使用 Windows XP Home Edition，請在「開始」功能表上按下「控制台」、「印表機和其他硬體」，然後再按下「印表機和傳真」。
若正在使用 Windows Vista/Server 2008，請在「開始」功能表上按下「控制台」，然後按下「印表機」。
若正在使用 Windows 7，請在「開始」功能表上按一下「裝置和印表機」。
若正在使用 Windows 8：從桌面上顯示畫面右邊的 charm bar (快速鍵)，再點選或按一下「設定」-「控制台」-「裝置和印表機」。
2. 在印表機資料夾中，按兩下「新增印表機」圖示 (Windows XP/Server 2003) 或按下「新增印表機」(Windows Vista/Server 2008/7/8) ，以啟動「新增印表機精靈」。
3. 確認精靈已啟動，然後按下「下一步」按鈕。
4. 依畫面上的指示繼續安裝。
5. 按下「有磁碟」按鈕。
6. 按下「瀏覽」按鈕以選擇「.inf」檔案，然後按下「確定」按鈕。
\FAX\traditional_chinese\32BIT\Driver
* 路徑可能與以上說明不同，視您使用的驅動程式而定。
7. 從「印表機」中選擇您的傳真機機型，然後按下「下一步」按鈕。
8. 依畫面上的指示繼續操作，然後按下「完成」按鈕以開始複製檔案。
現在即可從任何 Windows 軟體應用程式中傳送傳真。
存取「說明」資訊
在本驅動程式隨附的「線上說明」檔案中，您可以找到傳真機相關問題的其他說明。在傳真機內容對話方塊中，您可以按一下「說明」，顯示有關本傳真機驅動程式中各項功能與選項的其他資訊。
現有的收件人數
以下清單指出了同一次能傳送傳真的收件人數上限。
iR-ADV C 系列、iR-ADV 系列、iR C 系列（除了 iR C1021/1022 及 1028/1030 以外）、iR3225、3230、3235/3245、4530、5050、5055、5065、5055/5065-S2、5075、5075-S2
「封面頁附件」
「無」：2000
「每個收件人使用不同的封面頁」：100
「所有收件人使用相同的封面頁」：2000
iR1600-2000、FAX-L2000、L400/ICD300
「封面頁附件」
「無」：90
「每個收件人使用不同的封面頁」：10
「所有收件人使用相同的封面頁」：90
iR C1021/1022、1028/1030、iR1022/1023、1024/1025、1730/1740/1750、2016、2018、2020、2022/2025/2030、2520、2525/2530、2535/2545、LC800/L3000、MF 系列
「封面頁附件」
「無」：500
「每個收件人使用不同的封面頁」：100
「所有收件人使用相同的封面頁」：500
其他所有 iR 型號
「封面頁附件」
「無」：256
「每個收件人使用不同的封面頁」：32
「所有收件人使用相同的封面頁」：256
注意事項和限制
傳送傳真時不可使用自訂紙張尺寸。
請勿在應用程式中的「份數」選項指定超過 1 份複本，因為在某些應用程式中若指定「份數」選項，可能會傳送多次傳真。
請指定最多 15 個字元的 NetWare Server 名稱或 NDS 樹狀目錄名稱。
從「印表機」資料夾使用「新增印表機」安裝時，可能會顯示「找不到數位簽名」訊息。如果出現這個訊息，請繼續進行安裝。將正確安裝印表機。
多位使用者共用 Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8 時，無法使用「部門 ID 管理」功能或自動設定印表機組態。
使用「遠端桌面」環境時，或者由數位使用者共用 Windows 時，必須使用 TCP/IP 作為網路通訊協定，以便自動設定印表機組態。
在 NetWare 環境下使用「部門 ID 管理」功能時，即使已在「部門 ID/PIN 設定」/「部門 ID/密碼設定」對話方塊中選擇「傳送傳真時確認部門 ID/PIN（密碼）」核取方塊，也無法驗證部門 ID 和 PIN（密碼）。因此，如果指定的部門 ID 和 PIN（密碼）無效，您無法傳送傳真。
如果儲存在 CSV 檔案中的任何一項（例如姓名和傳真號碼）中包含雙引號或 CSV 分隔符，則儲存在該檔案中的位址可能無法正確匯入通訊錄中。
若您已將作業系統從 Windows XP/Server 2003 升級到 Windows Vista，將無法存取通訊錄。如果是這種情形，請執行下列程序。
(1) 請將通訊錄檔案（gpfax.adr 與 gpfax.idx）從系統資料夾（預設的系統資料夾為「C:\Windows」）複製到另一個資料夾（例如「我的文件」）。這個步驟可以在升級系統之前或之後執行。
(2) 在您升級系統之後，請在新的系統中重新安裝傳真機驅動程式，開啟「編輯通訊錄」頁，按一下「指定資料夾」按鈕，並選擇您在步驟 1 中要放入複製之通訊錄檔案的資料夾（例如「我的文件」）做為通訊錄資料夾。
(3) 按一下下列對話方塊中的「是」按鈕。
如果儲存在 ABK 檔案 (*.abk) 中的任何一項（例如姓名和傳真號碼）中包含雙引號，則儲存在該檔案中的位址可能無法正確匯入通訊錄中。
在印表機名稱中使用「@」字元時，作業系統將無法辨識印表機，因為無效的印表機名稱將會停用列印、作業與設定。
當您登入系統管理員帳戶（不同於安裝軟體所使用的帳戶）時，您將無法以系統管理員權限存取驅動程式內容。要存取驅動程式內容，請選取「以系統管理員身分執行」。
在某些應用程式中，線條的寬度可以設定為小於 1pt 的值，但列印輸出的實際寬度將等於 1pt 的寬度。
對於使用伺服器核心選項來安裝的 Windows Server 2008，使用傳真機驅動程式存在下列限制。
不能使用安裝程式安裝驅動程式。請使用 Windows 的安裝選項。
本機環境或遠端桌面環境下，某些傳真選項可能無法使用。
如果用戶端電腦的驅動程式版本比列印伺服器端的舊，則無法將伺服器的驅動程式設定套用到用戶端電腦。
如果您忘記了在「特殊選項」頁的「安全設定」對話方塊中，為「匯出地址清單時使用密碼保護」設定的密碼，將無法匯出地址清單。您仍然可以執行非匯出的作業（瀏覽、新增、編輯、刪除等等）。如果您想要匯出地址清單，您必須重新建立您要匯出的地址清單。
使用 v8.70 或較早版本的驅動程式時，無法使用下列通訊錄：
在 v8.70 或更新版本的驅動程式中新建的通訊錄。
在較舊版本的驅動程式中建立，然後匯入 v8.70 或更新版本的驅動程式的通訊錄。
但是，可以使用在 v8.70 或較早版本的驅動程式中匯出為檔案的通訊錄。
如果您使用的是 Citrix XenDesktop 中「Auto Created Client Printer」功能所建立的印表機 (AutoCreatedPrinter)，則可能無法使用「部門 ID 管理」功能或「取得裝置狀態」功能。
如果是這種情形，請使用 Citrix XenDesktop 通用印表機驅動程式 (UPD)，或針對實際所要輸出至該印表機的 IP 位址，選取已設定的標準 TCP/IP 連接埠。
「行動通訊錄」可在 Messaging API 通訊錄中顯示。但因為通訊錄中不具有傳真機的相關資訊，所以將不會列出通訊錄聯絡人。
如果未安裝印表機驅動程式（或傳真機驅動程式）和 USB 相容的掃描器驅動程式，透過 USB 連線的裝置會被辨識為新硬體，且雖然可能出現下列情況，但不會影響驅動程式操作。
Windows XP/Vista：每次透過 USB 連線裝置時將會出現一個對話方塊。
Windows 7/8：警告圖示會顯示在「裝置和印表機」資料夾中對應的印表機圖示上。
驅動程式在這些狀態下仍舊可以操作。要避免這些現象的發生，請安裝 USB 相容的掃描器驅動程式 (WIA Network ScanGear 2 USB)。有關如何安裝掃描器驅動程式的指示，請參考驅動程式隨附的 readme 檔案。
選擇「儲存已傳送傳真資訊和影像」，傳送影像只會儲存在傳真驅動程式。傳送影像和傳送結果可能與機器中的不相同。若要檢查傳送傳真的傳送結果，請檢查機器中的通訊記錄。

Copyright Canon Inc. 2012